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ТЕМА: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Мета роботи: Засвоїти принципи статистичного контролю якості будівельних робіт та матеріалів, навчитися будувати і аналізувати контрольні карти, визначати стабільність технологічних процесів та приймати рішення про відповідність результатів стандартам. 
Варіант 1. Провести статистичний аналіз результатів вимірювання товщини штукатурного шару на стіні (10 вимірювань), визначити середнє значення, стандартне відхилення та зробити висновок про якість. 
Варіант 2. За результатами вимірювань діаметра арматурних стержнів (12 зразків) визначити, чи знаходяться всі результати в межах допустимих відхилень, і зробити висновок про якість партії. 
Варіант 3. Проаналізувати результати перевірки щільності асфальтобетону (15 зразків) та визначити, чи відповідає середня щільність нормативним вимогам. 
Варіант 4. Виконати статистичний контроль рівності швів цегляної кладки (8 вимірювань) і оцінити відповідність результатів вимогам СНіП. 
Варіант 5. Оцінити якість утеплювача за даними вимірювань товщини плити (10 зразків), побудувати гістограму розподілу і визначити, чи задовольняє матеріал стандарт. 
Завдання: Провести 10 вимірювань товщини штукатурного шару. Норма: 12 ± 2 мм. Необхідно визначити середнє значення, стандартне відхилення та зробити висновок про якість. 
Записати дані вимірювань: 12, 13, 11, 12, 14, 13, 12, 11, 12, 13. (як приклад) 
Обчислити середнє значення: X̄ = (12 + 13 + 11 + 12 + 14 + 13 + 12 + 11 + 12 + 13) / 10 = 123 / 10 = 12,3 мм. 
Обчислити стандартне відхилення: σ ≈ 0,9 мм. 
Порівняти з нормою: Норма: 12 ± 2 мм → допустимий діапазон 10–14 мм. Отримані значення знаходяться у межах норми. 
Висновок: Середня товщина штукатурного шару дорівнює 12,3 мм, відхилення невелике, усі результати знаходяться у допустимих межах. Якість робіт відповідає вимогам нормативів.

