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ТЕМА РОБОТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРИТТІВ, СВІТЛОПРОЗОРИХ ВІКОННИХ ТА ЗОВНІШНІХ ДВЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета роботи: Навчитися розраховувати опір теплопередачі конструкцій перекриття, покриттів, світлопрозорих віконних та зовнішніх дверних конструкцій.
Завдання: Згідно отриманого індивідуального завдання на виконання практичної роботи (до складу індивідуального завдання входять по-поверхові плани індивідуального житлового будинку, плани фасадів, схема генерального плану та опис місця розташування об’єкту), необхідного визначити опір теплопередачі конструкцій перекриття, покриттів, світлопрозорих віконних та зовнішніх дверних конструкцій.
[image: ]Приведений опір теплопередачі конструкцій перекриття та покриття, що має відповідати вимогам ДБН В.2.6-31, розраховують за формулою:
	                 (5.1)

де hsi, hse - коефіцієнти теплообміну внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2•К), які приймають згідно з додатком Б;
Rі - тепловий опір і-го шару конструкції, м2•К/Вт.
 значення теплового опору визначають за даними, наведеними у додатку В;
di - товщина i-го шару конструкції, м;
λі - теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції за розрахункових умов експлуатації (розрахункова теплопровідність), Вт/(м‧К), приймають згідно з додатком А;
Товщину теплоізоляційного шару в непрозорій огороджувальний конструкції визначають за виконанням вимоги ДБН В.2.6-31:
R∑пр.k ≥ Rqmin                                                          (5.2)
де R∑пр.k - приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2‧К/Вт.
Rqmin - мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2‧К/Вт, що встановлюють згідно з ДБН В.2.6-31 та наведено в додатку В.
Якщо, після проведення теплотехнічного розрахунку конструкцій перекриття або покриття умова не виконується, то необхідно збільшити товщину утеплювача (теплоізоляційного матеріалу), або інших шарів, з яких складається багатошарова огороджувальна конструкція перекриття або покриття.
Приведений опір теплопередачі світлопрозорих віконних та зовнішніх дверних конструкцій має відповідати вимогам ДБН В.2.6-31, а саме має виконуватися наступна умова.

                                           R∑пр.k ≥ Rqmin;                                               (5.3)
де R∑пр.k - приведений опір теплопередачі світлопрозорих віконних та зовнішніх дверних конструкцій., м2•К/Вт.
Rqmin - мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі світлопрозорих віконних та зовнішніх дверних конструкцій., м2‧К/Вт, що встановлюють згідно з ДБН В.2.6-31 та наведено в додатку Д.
Якщо наведений опір теплопередачі обраної світлопрозорої конструкції R∑пр.k, більше або дорівнює Rqmin, то ця конструкція задовольняє вимогам норм.
При перевірці вимоги щодо забезпечення мінімальної температури на внутрішній поверхні світлопрозорих огороджень температуру τint цих огороджень слід визначати як для засклення, так і для непрозорих елементів за формулою:
                           τsi = tint ‒ [n (tint – text)] / (hse);                                       (5.4)
де tint - розрахункова температура повітря всередині будівлі;
text - розрахункова температура зовнішнього повітря;
n - коефіцієнт, що враховує залежність положення зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря;
hse - коефіцієнти теплообміну зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2•К), який приймають згідно з додатком Б.
Якщо в результаті розрахунку виявиться, що τint < 3°С, то слід вибрати інше конструктивне рішення заповнення світлопрозорих конструкцій з метою забезпечення цієї вимоги або передбачити установку під вікнами приладів опалення.
Після проведення теплотехнічних розрахунків для всіх огороджувальних конструкцій зовнішньої оболонки будівлі їх значення опорів теплопровідності вносимо в таблицю 4.



Таблиця 4 - Теплотехнічні показники зовнішньої теплоізоляційної оболонки будівлі
	

Показники
	Познака і одиниця виміру
	
Нормативне значення показника
	Розрахункове (проектне) значення показника
	Фактичне (виміряне) значення показника

	Теплотехнічні показники

	Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних
конструкцій
	RΣ пр ,
м2*К/Вт
	
-
	
-
	
-

	В тому числі:
- зовнішніх стін
кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям
	
RΣ пр i
	
-
	
-
	
-


	- стін, що межують з некондиціонованим об'ємом
	RΣ пр u
	-
	-
	-

	- стін, що межують з сусідніми будинками
	RΣ пр a
	-
	-
	-

	- вікон і балконних дверей кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям
	RΣ пр fdi
	
-
	
-
	
-

	- зовнішніх дверей кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям
	RΣ пр wiu
	
-
	
-
	
-

	- суміщених покриттів
кондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім повітрям
	RΣ пр cci
	
-
	
-
	
-

	- суміщених покриттів некондиціонованого об'єму, що
межують з зовнішнім повітрям
	RΣ пр ccui
	
-
	
-
	
-

	- суміщених покриттів мансард, що межують із зовнішнім
повітрям
	RΣ пр aci
	
-
	
-
	
-

	- суміщених покриттів мансард, що межують із
некондиціонованим об'ємом
	RΣ пр aciu
	
-
	
-
	
-

	- суміщених покриттів некондиціонованого об'єму, що межує із зовнішнім повітрям
	RΣ пр aciu
	
-
	
-
	
-

	- покриттів опалюваних горищ
(технічних поверхів) та покриття мансардного типу
	RΣ пр chai
	
-
	
-
	

	- горищних перекриттів неопалюваних горищ
	RΣ пр aciu
	-
	-
	-

	- перекриттів кондиціонованих об'ємів над проїздами і під
еркерами
	RΣ пр
uafi
	
-
	
-
	
-

	- перекриттів кондиціонованих об'ємів над проїздами і під еркерами, що межують з некондиціонованим об'ємом
	RΣ пр
opiu
	
-
	
-
	
-

	- підлоги по ґрунту кондиціонованого об'єму
	RΣ пр
gfi
	-
	-
	-

	- стіни кондиціонованого об'єму, що межує з ґрунтом
	RΣ пр
gwi
	-
	-
	-
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