ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ТЕМА РОБОТИ: Визначення узагальненого коефіцієнта теплопередачі трансмісією для опалення та охолодження

Мета роботи: Навчитися розраховувати узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією для опалення та охолодження.
Завдання: Згідно отриманого індивідуального завдання на виконання практичної роботи (до складу індивідуального завдання входять поповерхові плани індивідуального житлового будинку, плани фасадів, схема генерального плану та опис місця розташування об’єкту), необхідного визначити узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією для опалення та охолодження.
Коефіцієнт теплопередачі трансмісією (U-фактор) відноситься до енергоефективності будівель та матеріалів, що використовуються в їх конструкції. Цей коефіцієнт вимірює швидкість передачі тепла через матеріал на одиницю площі при певній температурній різниці між двома сторонами матеріалу. Чим нижче значення U-фактору, тим краще ізольований матеріал або конструкція.
Цей коефіцієнт часто використовується для оцінки енергоефективності   будівельних   матеріалів   та   елементів
конструкцій, таких як вікна, двері, ізоляційні матеріали тощо. Зазвичай, вищі значення U-фактору означають меншу ефективність ізоляції та більшу теплопровідність матеріалу чи конструкції.
Сумарне значення узагальненого коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr.adj, Вт/К, розраховують за формулою:
                Htr.adj = HD + HG + HU + НA                                            (6.1)
де HD - безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К;
HG - стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К;
HU - узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К;
НА — узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.
У загальному випадку Нх, що відображає HD , HG , HU або НA сформований з трьох співмножників та його розраховують за формулою:
                                        Нх = btr,x ∑i Ai Ui                                              (6.2)
де Ai - площа i-го елемента теплоізоляційної оболонки будівлі виміряна за внутрішніми розмірами, включно з площею внутрішніх дверних та віконних укосів, м2;
Uj - приведений коефіцієнт теплопередачі i-го елемента теплоізоляційної оболонки будівлі, Вт/(м2 К);
btr,x - поправочний коефіцієнт, що коригує коефіцієнт Нх замість різниці температур.
В цілях виконання практичної роботи значення коефіцієнта btr,x приймаємо рівним 1. Значення узагальненого коефіцієнта теплопередачі трансмісією для опалення та охолодження заносимо в таблицю 3.


