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ТЕМА: РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ ЧЕРЕЗ ВЕНТИЛЯЦІЮ

Мета: сформувати навички оцінки теплового навантаження з урахуванням вентиляційних втрат для побудови опалювальної установки.
Завдання: 
Дано: V = 50.000 м³,
ACH = 1.000 год⁻¹.
V̇ = 0.014 м³/с,
ṁ = 0.017 кг/с.
Q = ṁ·cp·ΔT = 502.500 Вт (0.502 кВт).
Висновок: отримана потужність служить основою для вибору опалювального обладнання з урахуванням додаткових теплових витрат.

