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ТЕМА: ОЦІНКА ЛІНІЙНИХ ТЕПЛОВТРАТ ТРУБОПРОВОДУ ДО ТА ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ

Мета: навчитися оцінювати лінійні тепловтрати трубопроводів та вплив ізоляції на зниження втрат..
Завдання: 
Дано: Tfluid = 70.000 °C,
Tamb = 10.000 °C,
rout = 0.030 м,
rins = 0.060 м.
Опір конвекції termconv = 1/(h·r_out) = 3.333 К·м/Вт.
Опір провідності termcond = ln(rins/rout)/(2πλ) = 2.758 К·м/Вт.
Лінійні втрати q' = 2π·(Tfluid - Tamb)/(termconv + termcond) = 61.890 Вт/м.
Висновок: нанесення ізоляції значно знижує лінійні втрати; вибір матеріалу та товщини мають вирішальне значення.






