Практична робота № 4


Ідентифікація шкідливих виробничих чинників (ШВЧ) у виробничих приміщеннях 


Завдання: необхідно виявити й проаналізувати фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ).  Здобувачу необхідно заповнити таблицю за результатами виявлення потенційних небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

НШВФ треба подати у вигляді переліку з коротким поясненням обставин і умов їх прояву. Якщо які-небудь НШВФ відсутні, студент ці пункти опускає. Необхідно пам’ятати при аналізі, що в усіх випадках мають місце метеофактори, освітлення, бактерії, віруси.
Приклад логічного початку розкриття фізичних небезпек на будівельному майданчику:
- рухомі машини й механізми бульдозер, який планує поверхню;
- підіймальний кран, який переміщує вантажі; 
- автомобілі, які підвозять будівельні матеріали та конструкції;
- екскаватор, який виконує земляні роботи, тощо; 
- будівельні матеріали, які переміщаються, і та ін.
Варіанти вихідних даних робіт і професій наведені в табл. 1.

Таблиця 1 – Варіанти вихідних даних
	№
вар
	Найменування професії, робоча зона
	Обладнання, джерела НШВФ
 

	1
	2
	3

	1.
	Електрозварник, зварювальний пост
	Зварювальний трансформатор, вентиляційна система

	2.
	Столяр, столярна майстерня
	Деревообробні станки, вентиляційна система

	3.
	Слюсар з ремонту агрегатів, слюсарний цех
	Свердлувальні, заточувальні станки; механізований ручний інструмент

	4.
	Заправщик паливо - мастильних матеріалів, станція ГСМ
	Автотранспорт, насоси

	5.
	Токар, механічний цех
	Станки механічної обробки металу;

	6.
	Оператор ковальсько-пресового обладнання, кузня
	Ковальсько-пресове обладнання, вентиляційна система

	7.
	Формувальник, формувальний цех ЗЗБК
	Віброплощадки, вібратори, бетоноукладачі 

	8.
	Оператор бетонозмішувального вузла
	Бетонозмішувач, транспортери

	9.
	Оператор компресорної станції
	Компресори

	10. 
	Маляр, цех окраски агрегатів
	Компресори, краскопульти, вентиляційна система

	11.
	Механік станції технічного обслуговування
	Механізований ручний інструмент, вентиляційна система

	12.
	Оператор стенду випробування двигунів
	Робота двигунів під час випробування

	13.
	Робітник гальванічного цеху 
	Гальванічні ванни з кислотою, вентиляційна система

	14.
	Офіс туристичної фірми, користувач ПЕОМ
	Комп’ютери, кондиціонер;
 

	15.
	Транспортний цех, механік
	Автотранспорт, механізований ручний інструмент, вентиляційна система

	16. 
	Машиніст козлового крану формувального цеху ЗЗБК 
	Козловий кран, віброплощадки, бетоноукладачі





Виявлення шкідливих та небезпечних виробничих факторів

	№
	Назва та визначення фактору
	Небезпечний /шкідливий
	Обставини і умови їх прояву
	Джерело їх виникнення
	Запобіжні пристосування (технологічні заходи, організаційні заходи)
	Шкала вираженості фактору

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Фізичні НШВФ:
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хімічні НШВФ:
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Біологічні НШВФ:
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Психофізіологічні НШВФ:
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Небезпечні й шкідливі виробничі фактори. Класифікація:
1. Фізичні НШВФ:
машини і механізми, що рухаються; 
рухомі частини виробничого устаткування;
вироби, матеріали та заготовки, що пересуваються; 
конструкції, що руйнуються; 
гірничі породи, що обвалюються;
підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
підвищена або знижена температура поверхонь устаткування і матеріалів;
підвищений рівень шуму на робочому місці;
підвищений рівень вібрації;
підвищений рівень інфразвукових та ультразвукових коливань;
підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні, його різка зміна;
підвищена або знижена вологість повітря;
підвищена або знижена рухливість повітря;
підвищена або знижена іонізація повітря;
підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;
підвищена напруга струму в електричній мережі,  замикання якої може відбутися через тіло людини;
підвищений рівень статичної електрики;
підвищений рівень електромагнітних коливань;
підвищена напруженість електричного поля;
підвищена напруженість магнітного поля;
відсутність або нестача природного світла;
недостатня освітленість робочої зони;
підвищена яскравість світла;
підвищена контрастність;
пряма або відбита блискучість; 
підвищена пульсація світлового потоку; 
підвищений рівень ультрафіолетової радіації; 
рівень інфрачервоної радіації;
гострі кромки,  задирки й шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;
розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги);
невагомість.

2. Хімічні НШВФ:
Ця група факторів поділяється на дві підгрупи. 
за характером впливу на організм людини:
загально токсичні (окис вуглецю, сірководень, метиловий спирт, сурикова
фарба, етилований бензин та ін.);
дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та ін.);
сенсибілізуючі, що діють як алергени (різні розчинники й лаки на основі
нітросполук та ін.);
канцерогенні, тобто такі, що викликають ракові захворювання (нікель та його сполуки, окис хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли й пеки,
пари ртуті та ін.);
мутагенні, що призводять до змін інформації (свинець, марганець, ртуть, що впливають на репродуктивну (дітородну) функцію організму (ртуть, свинець, марганець, стирол, радіоактивні речовини та ін.);
за шляхами надходження в організм людини:
через дихальні шляхи;
через систему травлення;
через шкіру.
3. Біологічні НШВФ:
біологічні об`єкти,   вплив яких на працюючих викликає травми чи захворювання;
мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші);
макроорганізми (рослини й тварини).
4. Психофізіологічні НШВФ:
фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);
нервово-психічні  перевантаження  (розумова  перенапруга  аналізаторів,
монотонність праці);
емоційні перевантаження (боязнь впасти з висоти, обпектися, потрапити під дію струму, конфліктні ситуації у колективі, невиплата заробітної плати і та ін.).

