Практична робота № 7
Мікроклімат робочої зони
Мета: ознайомитися з методикою інструментальних вимірів параметрів мікроклімату на робочих місцях та з оцінкою відповідності ДСН 3.3.6.042-99 « Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»
Хід роботи
1. Виписати номер свого варіанти 
[image: ]
2. Визначити швидкість переміщення повітря, Vм/с
                                                                                           (1)
де   V- швидкість переміщення повітря, поділок м/с
 n2 - кінцеве показання, поділок; 
 n1 - початкове показання, поділок; 
 t- час замірювання, 100 с.
Результат за формулою (1) отримуємо в поділках/с, необхідно перевести в м/с (див. презентацію до практичної роботи)
3. Визначити вологість повітря.
                                                       (2)
де Рb – максимальна волоість повітря при температурі вологого термометра tb г/м3;
 Рс – максимальна вологість повітря при температурі сухого термометра tс г/м3;
     ɑ– психрометричний  коефіцієнт,  який  залежить  від швидкості переміщення повітря
     В – барометричний тиск, мм рт. ст;
     tс – температура сухого термометра, 0С;
     tb – температура вологого термометра, 0С.
4. Порівняти отримати дані з нормативними величинами (за результатами порівняння заповнити таблицю).
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* виписати значення для свого варіанту із таблиці «Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості повітря та швидкості руху повітря в у робочій зоні виробничих приміщень» (розташована на 8 слайді презентації)

5. Зробити висновок за результатами порівняння.
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