
Практична робота 
Нормалізація параметрів освітлення виробничих приміщень
Мета: ознайомитися із принципами нормування виробничого освітлення та особливостями організації штучного освітлення виробничих приміщень
Завдання: розрахувати загальне штучне освітлення приміщення за методом коефіцієнта використання світлового потоку для приміщень розмірами, що наведені у таблиці 1; тип лампи та коефіцієнти відбиття у таблиці 2; світлові характеристики ламп  у таблиці 3; норми освітленості заданого приміщення у таблиці 4.
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Хід роботи
1. Розраховуємо індекс приміщення

S – Площа приміщення, м2
a,b – ширина та довжина приміщення відповідно, м
h – висота підвіски світильника над освітлювальною поверхнею, м
2. З таблиці 5 знаходимо коефіцієнт використання світлового потоку 𝞰 , який залежить від індексу приміщення та коефіцієнтів відбиття від стелі, стін і підлоги:
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3. Визначаємо кількість світильників необхідну для для приміщення заданої площі:


Де  – нормована освітленість, Лк (таблиця 4, або ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення);
S – площа приміщення, м2
[bookmark: _Hlk179880838] – коефіцієнт запасу, що враховує старіння ламп (в розрахунках приймаємо для ламп розжарювання =1.3; для люмінісцентних = 1.5);
[bookmark: _Hlk179880969]Z – коефіцієнт рівномірності (в розрахунках приймаємо для ламп розжарювання =1.15; для люмінісцентних = 1.1);
N -  кількість ламп в одному світильнику, шт (в розрахунках приймаємо для ламп розжарювання =1; для люмінісцентних = 2);
 – світловий потік однієї лампи, Лм (приймаємо за табл.3)
  - коефіцієнт використання світлового потоку (знайдено в п.2 за таблицею 5) 
4. Зробити раціональну схему розміщення світильників
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Tabnuua 1 — BuxiaHi AaHi 3a BapiaHTaMH

Bapiant | Buau npuMmimeHb Po3Mmipu npuMmimenssa | ITpumitka

axb xhyM

0 YuTanbHHH 3a1 15 x8x4,0

1 KoHnpepeHu-3an 30 x 12 x5,0

2 KoncTpyKTOpchke O6ropo | 10 x 8 x 4,0

3 MaInMHOIHCHE GI0po 8 x6x35 Z_ JOBIHER,

4 HaBuanbHa ayHTOpis 15x8x45 b __IB'I:E:TT’

5 3a1 3acigaHb 12 x 10 x 5,0 "

6 TIpuMimeHHs odicy 6 x10x3,0 MIIpHMlI]ICHlM,

7 AKTOBHII 3a11 20 x 12 x 5,0

8 TIpuMimeHHa KaOiHeTy 12 x6 %30

9 Toproswuii 3a1 15 x 8 x 4,5
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Tabnuug 2 — BuxigHi JaHi 3a BapiaHTaMH

. Tun KoediuieHTH BiIOHTTA:
Bapiant JlaMmu - - -
JIaMI cTeni CTIH MiT0TH
0 po3:xaproBaHHi | B-20 70 60 30
1 razopo3pagHi | JIb-40 70 50 10
2 razopo3pagHi | JIJIC-40 50 30 10
3 PpO3:KaprOBaHHA I-40 30 10 10
4 razopo3psagHi | JIJ-40 50 30 10
5 razopo3psaaHi | JIb-40 70 60 30
6 raszopo3psaaHi | JIJI-80 70 50 10
7 razopo3pagHi | JIJIC-80 50 30 10
8 po3xaproBaHHi | I-150 70 50 10
9 razopo3pagHi | JIB-20 30 10 10
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Tabauua 3- CBITI0BI XapaKTePHCTHKH JaMII

Tun aamnom Hanpyra :xaeaenns 220 B Tan Hanpyra :xaeaenns 220B
poxxapwoea | CeirioBHi CeiraoBa razopospsianoi | Ceiraoemit | CeiraoBa
HHSA MOTIK, JIM. Biggaua, JaMIH. HOTIK, Biggaga,
am/Br M. am/Br
B-15 105 7.0 JICIO -20 820 41
B-20 220 8.0 JIO-20 920 46
T -40 400 10,0 JIb - 20 1180 58
K-40 460 11,5 JIOC - 30 1450 488
T -60 715 11.9 JIIO-30 1640 54.5
BK - 100 1450 145 JIJLJIB - 30 2100 70.5
T -150 2000 13.5 JIOC - 40 2100 52.5
T -200 2800 14.0 JIO-40 2340 58.5
T -300 4600 154 JIb - 40 3000 75
T -500 8300 16.6 JIOC - 80 3560 445
T -750 13200 17.5 JI - 80 4070 50.8
T -1000 18600 18.6 JIb - 80 5220 635.3
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Tabauusg 4 — HopMH OCBITJIIEHOCTI 1714 3a1aHOT O P HMiIIeHHSA

Ne Buan npaMimens. OceitaeHicTs
NOBEpPXOHb, JK
1 Kaoiner 300
2 TIpoexTHa KiMHaTa 500
3 CrnopTHBHHH 3271 75
<+ Haguansna avauropis 500
5 3ax3acigaHp 200
6 AKXTOBHIA 3271 200
7 UuTtaasHHH 3271 300
8 Toproewuii a1 300
9 Poboua kiMHaTa 300
10 KonctpykTopcske 0ro0po 500
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Tabmuua 5 — BusHaueHHA KoedillieHTa BHKO

DHCTAHHA CBITIIOBOTO IIOTOKY 1|

JlaMnH po3RapiOBaHHS

T'asopo3psiani JaMmu

I'f“m KoediuieHTH BIXOHTTS Poms Peming Privae Yo

“1"“'“;“ HES M50 70 50 30 0 70 70 50 30 0
60 50 30 10 0 60 50 30 10 0
30 10 10 10 0 30 10 10 10 0
0.5 24 22 20 17 16 30 30 23 20 18
0.6 34 32 26 23 21 37 36 30 27 26
0.7 12 39 34 30 29 12 40 33 31 29
0.8 46 44 38 34 33 45 43 37 34 33
0.9 19 47 41 37 36 47 45 40 37 35
1.0 51 49 43 39 37 49 47 41 40 38
1.1 53 40 45 41 39 54 50 13 12 40
1.25 56 52 47 13 41 55 53 47 44 2
1.5 60 55 50 46 44 59 56 50 48 45
1.75 63 58 53 48 14 59 56 50 48 15
2 66 60 55 54 49 67 60 56 53 50
2.25 68 62 57 53 54 69 62 57 54 52
2.5 70 64 59 55 53 71 63 59 57 53
3 73 66 62 58 56 73 66 60 58 56
3.5 76 68 64 61 59 75 67 61 58 56
4 76 70 66 62 60 77 60 63 61 58

5.81 73 69 64 62 79 70 66 63 60





