Практична робота 
Дослідження запиленості повітря робочої зони
Методи  визначення запиленості повітря робочої зони можуть бути наступні: гравіметричний метод, лічильний (мікроскопічний) метод, фотометричним методом.
[bookmark: _Hlk159919076]У санітарно-гігієнічній практиці основним методом визначення запиленості прийнятий гравіметричний метод, тому що при сталості хімічного складу первинне значення має маса пилу, що затрималася в організмі людини. Визначення тільки маси пилу не дає повної картини його шкідливості для людини та технологічного процесу, тому що при однаковій масі може бути різний хімічний, гранулометричний склад пилу, що позначається на його впливі на людину, обладнання та технологію. Повна характеристика пилу складається з його маси, що міститься в одиниці об'єму повітря, хімічного та дисперсного складу.
Лічильний (мікроскопічний) метод дає можливість визначити загальну кількість пилових часток в одиниці об'єму повітря і співвідношення їх розмірів. Для цього пил, що міститься в певному об'ємі повітря, осаджують на скло, покрите прозорою клейкою плівкою. Під мікроскопом визначають форму, кількість і розміри пилових часток.
Якісну характеристику пилу визначають фотометричним методом за допомогою поточного ультрафотометра, яким реєструються окремі пилові частинки за допомогою сильного бокового світла.

Задача. Розрахувати масову концентрацію пилу в повітрі робочої зони, користуючись варіантами вихідних даних (табл. 1). Зробити висновок чи відповідає розрахована концентрація нормативному значенню гранично  допустимої концентрації ГДК (табл.2).
Хід роботи
1. Знаходимо час відбирання проби, що   залежить від ступеня запиленості повітря, швидкості відбирання та наважки пилу і розраховується за формулою:
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(1) 


де а  - мінімально потрібна наважка на фільтри, мг (для всіх варіантів приймаємо рівним 1 мг);
с- гранично допустима концентрація пилу в повітрі, мг/м3 (дані беремо з таблиці 2, у відповідності до пилу заданого за варіантом);
ꞷ - прийнята об’ємна швидкість відбору проб на фільтр, л/хв (для всіх варіантів приймаємо рівним 3 л/хв);
[bookmark: _Hlk160092208]2. Визначаємо об’єм повітря (υt , л) протягнутого через фільтр, при температурі t:

                                                 ,                                                          (2)
де ꞷ - прийнята об’ємна швидкість відбору проб на фільтр, л/хв (для всіх варіантів приймаємо рівним 3 л/хв);
t - час відбирання проби, хв (розрахований за формулою 1);
[bookmark: _Hlk160092254]3. Знайдений об’єм повітря приводиться до вимог стандарту (температури 293К(20 0С) і атмосферному тиску 101.3кПа (760мм.рт.ст)) за формулою:

                                                                                                   (3)
[bookmark: _Hlk159918418][bookmark: _Hlk159916948]Де υt- об’єм повітря, протягнутого через фільтр, л
В – барометричний тиск, мм.рт.ст (надано за варіантами вихідних даних);
Т – температура повітря в місті відбирання проби, 0С (надано за варіантами вихідних даних);
[bookmark: _Hlk160092290]4. Знаходимо масову концентрацію пилу в повітрі (С, мг/м3), з якого відбирається проба за формулою:
                                                                                                       (4)
Де m1 m2- маса фільтра, до та після замірів, мг;
υ  - об’єм повітря, л (розрахований за формулою 3)
[bookmark: _Hlk160092401]5. Порівнюємо масову концентрацію пилу в повітрі (С, мг/м3) з гранично допустимою концентрацією  (табл. 2), робимо висновок.
Таблиця 1 – Варіанти вихідних даних
	Ва-рі-ант
	Пил, походження
	Маса фільтра, до та після замірів, мг
	Температура повітря на робочому місці, 0С
	Баромет-ричний тиск,  мм.рт.ст

	1
	Зерновий пил з домішкою оксиду кремнію понад 10%
	47,0
	47,7
	10
	740

	[bookmark: _Hlk160092452]2
	Бавовняний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	48,0
	48,6
	12
	742

	3
	[bookmark: _Hlk160092495]Лляний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	49,0
	50,5
	13
	744

	4
	Вовняний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	50,0
	51,0
	14
	746

	5
	Цукровий пил з домішкою SiO2, менше 2%
	51,1
	51,8
	15
	748

	6
	Деревинний пил з домішкою SiO2, менше 2%
	49,0
	50,0
	16
	750

	7
	Тютюновий пил
	48,5
	50,2
	17
	752

	8
	Гранітний пил
	49,5
	50,5
	18
	754

	[bookmark: _Hlk159911694]9
	Абразивний пил
	48,5
	47,3
	19
	758

	10
	Вапняний пил
	48,3
	49,4
	20
	760

	11
	Вугільний пил з домішкою SiO2, менше 10%
	49,3
	50,3
	21
	764

	12
	Сланцевий пил
	50,1
	52,4
	22
	762

	13
	Зерновий пил з домішкою оксиду кремнію понад 10%
	47,0
	48,0
	23
	768

	14
	Бавовняний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	52,0
	52,6
	24
	740

	15
	Лляний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	51,0
	52,9
	25
	750



Таблиця 2 – Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин у повітрі робочої зони
	Пил, його походження
	ГДК, мг/м3
	Клас небезпеки

	
	
	

	Зерновий пил з домішкою оксиду кремнію понад 10%
	4
	4

	Бавовняний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	2
	4

	Лляний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	2
	4

	Вовняний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	2
	4

	Цукровий пил з домішкою SiO2, менше 2%
	6
	4

	Деревинний пил з домішкою SiO2, менше 2%
	6
	4

	Тютюновий пил
	3
	3

	Гранітний пил
	2
	4

	Абразивний пил
	5
	4

	Вапняний пил
	6
	4

	Вугільний пил з домішкою SiO2, менше 10%
	4
	4

	Сланцевий пил
	6
	4

	Зерновий пил з домішкою оксиду кремнію понад 10%
	4
	4

	Бавовняний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	4
	4

	Лляний пил з домішкою SiO2, більше 10%
	4
	4
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