
Практична робота  № 11
АНАЛІЗ ДОПУСТИМОГО ЧАСУ РОБІТ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ
ВИПРОМІНЮВАННІ

Мета: визначити фактичний час виконання робіт для ділянки, з встановленою напругою електричного поля а також загальний час виконання робіт
Завдання: визначити фактичний час виконання робіт для ділянки, з встановленою напругою електричного поля а також загальний час виконання робіт.
Умови: у відкритому розподільчому обладнанні, де розташована апаратура з напругою U = 500 кВ, яка живиться перемінним струмом промислової частоти 50 Гц треба виконати планові роботи на ряді ділянок з підвищеною напругою електричного поля. Робота буде виконуватися без використання захисних засобів. Тривалість роботи складає на ділянки А, де напруга електричного поля ЕА, кВ/м, фактичний час виконання робіт для ділянки tЕА = 60, хвилин; на ділянці В, де напруга електричного поля ЕВ ,кВ/м, фактичний час виконання робіт для ділянки tЕВ = 90 хвилин. Визначити фактичний час виконання робіт tЕС для третьої ділянки С, де напруга електричного поля ЕС, кВ/м, а також загальний час виконання робіт.
Зробити висновки щодо перебування персоналу на ділянках з підвищеною напругою електричного поля.
[image: ]
Хід роботи:
У робочій зоні, яка характеризується великим значенням напруги електричного поля, перебування персоналу обмежується граничним часом



де  ​та — фактичний й допустимий час (в годинах) перебування персоналу в конкретних зонах з напругою поля Е1та Еn
Допустимий час  ​(вимірюється в годинах) перебування персоналу в зонах з напругоюE(вимірюється в кв/м) обчислюється за формулою:

Загальний час роботи визначається за формулою:
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